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Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 3.2026  z dnia 08.01.2026r.
K A T A L O G  TYPOWEGO SPRZĘTU ORAZ TYPOWYCH PRAC, KTÓRE MOGĄ   ZOSTAĆ DOFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW PFRON W RAMACH LIKWIDACJI BARIER ARCHITEKTONICZNYCH, TECHNICZNYCH  
I W KOMUNIKOWANIU SIĘ W ZWIĄZKU Z INDYWIDUALNYMI POTRZEBAMI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
_________________________________________________________________

Uwaga! Dofinansowaniem ze środków PFRON nie mogą być objęte:

- prace w budynkach nowo budowanych, deweloperskich lub będących w trakcie prac wykończeniowych (w przypadku zakupu, budowy lub zamiany lokalu na lokal lub budynek nowo powstały),

-  urządzenia montowane w częściach wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych np. urządzenia do transportu pionowego, podjazdy, o ile zarządca budynku ma możliwość pozyskania środków w celu likwidacji barier architektonicznych w programach adresowanych do zarządców w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych – np. Program Wyrównywania Różnic Między Regionami Obszar A: Dofinansowanie inwestycji 
w budynkach wielorodzinnych, aby zapewnić dostępność lokali dla osób niepełnosprawnych, lub inny.
- prace o charakterze remontowo – wykończeniowym i instalacyjne, które stanowią 
o podwyższeniu standardu pomieszczeń, a nie wpływają na poprawę funkcjonowania osoby niepełnosprawnej i nie są bezpośrednio związane z likwidowaną barierą np. bieżący remont mieszkania, wymiana instalacji wodno-kanalizacyjnej, gazowej, elektrycznej w ramach naprawy awarii i usterek.
	Adresaci: osoby niepełnosprawne ruchowo – z koniecznością poruszania się na wózku inwalidzkim (w dalszej kolejności przy pomocy kul łokciowych, balkonika, chodzika 
i in. z dysfunkcją narządu ruchu (potwierdzonych aktualnym orzeczeniem 
i zaświadczeniem lekarskim) oraz z niepełnosprawnością sprzężoną, powodującą znaczne trudności w poruszaniu się.


I. LIKWIDACJA BARIER ARCHITEKTONICZNYCH
1. Budowa lub montaż pochylni – podjazdu dla wózka inwalidzkiego do budynku mieszkalnego wraz z poręczami zapewniającymi samodzielny dostęp do lokalu.
2. Zakup, dostawa i montaż platformy schodowej, krzesełka schodowego lub innych urządzeń do transportu pionowego, w przypadku, gdy zastosowanie urządzeń alternatywnych ze względu na warunki techniczne jest niemożliwe - urządzenie musi prowadzić bezpośrednio do mieszkania Wnioskodawcy. 
3. Budowa nowego chodnika lub wyrównanie nawierzchni istniejącego chodnika od granicy ogrodzenia zewnętrznego posesji do wejścia do budynku lub wjazdu na pochylnię w zabudowie jednorodzinnej. 

4. Roboty polegające na likwidacji progów lub zróżnicowanego poziomu podłóg 
w ciągu komunikacyjnym w mieszkaniu ( w korytarzu, łazience, kuchni i jednym pokoju).

5. Przystosowanie drzwi:

a) wybicie lub poszerzenie  otworu drzwiowego (drzwi wejściowe, balkonowe) zapewniające osobie niepełnosprawnej samodzielny i swobodny dostęp do lokalu mieszkalnego, w przypadku, gdy obecne wejście do budynku stanowi barierę architektoniczną,

b) zakup i montaż drzwi wejściowych o szerokości w świetle ościeżnicy co najmniej 90 cm – wyłącznie dla Wnioskodawców poruszających się na wózku inwalidzkim,
c) zakup i montaż drzwi wewnętrznych o szerokości w świetle ościeżnicy co najmniej 80 cm, dla wnioskodawców poruszających się na wózku inwalidzkim lub 
w asekuracji balkonika / chodzika,
d) zakup i montaż drzwi przesuwnych,
e) zakup i montaż systemu otwierania drzwi  (w tym balkonowych) przyciskiem dla wnioskodawców, u których współistnieje niesprawność kończyn górnych,
f) zakup i montaż okuć do drzwi, umożliwiających ich samodzielną obsługę przez osobę poruszającą się na wózku inwalidzkim – w kuchni i w jednym pokoju, wybranym przez Wnioskodawcę albo zakup nowych drzwi przystosowanych do osób na wózku inwalidzkim (obniżenie klamki do wys.80 cm) – jeśli montaż okuć nie jest możliwy,
6. Przystosowanie stolarki okiennej (obniżenie klamki ) do samodzielnej obsługi 
w kuchni i w jednym pokoju wybranym przez Wnioskodawcę – dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim oraz z dysfunkcją rąk zamieszkujących samotnie lub z inną osobą niepełnosprawną.
7. Wymiana okładziny podłogowej na  okładzinę z antypoślizgowych materiałów podłogowych ( klasa antypoślizgowości od R10 do R13),  w miarę konieczności 
z podłożem jeśli stwarza zagrożenie dla osób poruszających się: o kulach, przy pomocy balkonika, na wózkach inwalidzkich - w ciągach komunikacyjnych, łazience, kuchni i jednym pokoju.
8. Przystosowanie istniejącego pomieszczenia higieniczno-sanitarnego do potrzeb osoby niepełnosprawnej, w tym:
a) zakup i montaż wanny dla osób niepełnosprawnych z uchylnymi drzwiczkami, o ile inne rozwiązanie ze względu na niepełnosprawność nie jest możliwe, 
b) wykonanie bezprogowej kabiny prysznicowej na posadzce z kratką ściekową lub odpływem liniowym, ze spadkiem w kierunku odpływu,
c) zakup i montaż ścianki, parawanu, zasłony prysznicowej z drążkiem lub drzwi prysznicowych ( otwieranych, składanych) podyktowany likwidacją barier architektonicznych w łazience,
d) zakup i montaż zestawu zamykanej kabiny prysznicowej z niskim brodzikiem 
o minimalnych wymiarach 90x90 cm,
e) zakup i montaż krzesła prysznicowego, podnośnika wannowego lub innego urządzenia ułatwiającego korzystanie osobie niepełnosprawnej z kabiny prysznicowej lub wanny ( przy jednoczesnym zakupie wanny bądź prysznica),
f) zakup i montaż uchwytów i poręczy ( uchwyt prosty, kątowy, łukowy ) ułatwiających korzystanie z urządzeń higieniczno-sanitarnych, podyktowany  likwidacją barier architektonicznych w łazience,
g) zakup i montaż zestawu muszli ustępowej ( miska ustępowa stojąca lub wisząca, deska sedesowa twarda i stabilna) przystosowanej do indywidualnej potrzeby osoby niepełnosprawnej – wyłącznie  w przypadku konieczności podwyższenia lub obniżenia jej wysokości,
h) zakup i montaż umywalki przystosowanej do potrzeb osoby niepełnosprawnej 
o szerokości nie mniejszej niż 60 cm – pod umywalką obowiązuje wolna przestrzeń, umożliwiająca dojazd wózkiem inwalidzkim,
i) zakup i montaż baterii umywalkowych dla niepełnosprawnych ( baterie jednouchwytowe lub uruchamiane przyciskiem albo bezdotykowe, z przedłużoną dźwignią i wylewką ), 
j) ułożenie płytek ściennych w obrębie likwidowanej bariery architektonicznej 
w pomieszczeniu higieniczno-sanitarnym – wyłącznie w obrębie powierzchni kąpielowej oraz umywalkowej w przypadku, o którym mowa w lit. h ),
k) wykonanie prac budowlanych tynkarsko-murarskich w przypadku, gdy istnieje konieczność powiększenia powierzchni łazienki, wykonania nowej okładziny ściennej i/lub podłogowej ( np. wyburzenie ścianki działowej, skucie tynku, skucie posadzki, przygotowanie nowego podłoża), 
l) zakup i montaż lustra uchylnego dla osoby poruszającej się na wózku inwalidzkim.
9. Zainstalowanie gniazd wtykowych i wyłączników w strefie dostępnej dla osoby poruszającej się na wózku inwalidzkim.
10.  Przeróbka wewnętrznych instalacji wodno-kanalizacyjnej, elektrycznej, gazowej, c.o. (grzejnik łazienkowy), w celu umożliwienia montażu urządzeń higieniczno-sanitarnych, podyktowana likwidacją barier architektonicznych w łazience.
II. LIKWIDACJA BARIER TECHNICZNYCH
1. Zakup, dostawa i montaż transportera schodowego (schodołazu).
2. Zakup, dostawa i montaż poręczy i uchwytów w ciągach komunikacyjnych oraz uchwytów ułatwiających korzystanie z urządzeń higieniczno-sanitarnych.
3. Zakup i montaż podnośników ( wannowych, jezdnych transportowo-kąpielowych, sufitowych ).
4. Zakup i montaż sprzętów ułatwiających korzystanie z urządzeń higieniczno-sanitarnych 
( siedzisko wannowe, leżak kąpielowy, taboret prysznicowy, wózek toaletowy, nadstawka na muszlę ustępową ).
5. Zakup i montaż szyn najazdowych umożliwiających podjazd wózkiem inwalidzkim.
6. Zakup telefonu komórkowego – kompatybilnego z sensorem do systemu ciągłego  monitorowania glikemii .
7. Zakup i zainstalowanie systemu automatycznego otwierania ( dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim), w tym:
a) do furtki w ogrodzeniu zewnętrznym
b) do bramy garażowej /wjazdowej dla Wnioskodawców, którzy jednocześnie posiadają 
i samodzielnie prowadzą samochód.
8. Przystosowanie wyposażenia kuchni w urządzenia do samodzielnej obsługi przez osobę poruszającą się na wózku inwalidzkim, w tym:
a)  obniżenie i obudowanie zlewozmywaka  oraz zakup i montaż niskich blatów umożliwiających dojazd wózkiem inwalidzkim,
b)  instalowanie gniazd wtykowych i wyłączników w strefie dostępnej dla osoby niepełnosprawnej,
c)  zakup i montaż ruchomych półek oraz pojemników na specjalnych prowadnicach,
d)  dostosowanie zawiasów do otwierania drzwiczek pod kątem większym niż 90 stopni 
( do 170 stopni)
e) zakup i montaż zatrzasków magnetycznych.
_________________________________________________________________________

	Adresaci: osoby niepełnosprawne z dysfunkcją narządu wzroku:



I. LIKWIDACJA BARIER ARCHITEKTONICZNYCH
1. Roboty polegające na likwidacji progów, zróżnicowania poziomu podłogi.
2. Wymiana okładziny podłogowej na antypoślizgową, jeśli stwarza zagrożenie w poruszaniu się.
3. Adaptacja pomieszczenia na funkcję higieniczno-sanitarną – w przypadku jego braku lub gdy ze względów funkcjonalnych korzystne jest nowe usytuowanie lub przystosowanie do potrzeb Wnioskodawcy.
4. Zakup i montaż drzwi przesuwnych.
5. Przystosowanie istniejącego pomieszczenia higieniczno-sanitarnego do potrzeb Wnioskodawcy, w tym:
a) zakup i montaż wanny niskodennej, antypoślizgowej, maksymalnej wysokości 55 cm od poziomu posadzki,
b) wykonanie bezprogowej kabiny prysznicowej na posadzce z kratką ściekową lub zakup i montaż kabiny prysznicowej z niskim brodzikiem o minimalnych wymiarach 90x90 cm,
c) zakup i montaż krzesła prysznicowego, podnośnika wannowego lub innego urządzenia ułatwiającego korzystanie osobie niepełnosprawnej z kabiny prysznicowej lub wanny ( przy jednoczesnym zakupie wanny bądź prysznica),
d) zakup i montaż uchwytów ułatwiających korzystanie z urządzeń higieniczno-sanitarnych.
6. Wykonanie dodatkowego oświetlenia w pomieszczeniu lub zmiana sposobu doświetlenia.
7. Oznakowanie wyposażenia lokalu i ciągów komunikacyjnych różnym kolorem lub fakturą.
8. Oznakowanie kolorystyczne i fakturowe elementów pionowych i poziomych małej architektury w zabudowie jednorodzinnej.

9. Budowa nowego chodnika lub wyrównanie nawierzchni istniejącego chodnika od granicy ogrodzenia zewnętrznego posesji do wejścia do budynku lub wjazdu na pochylnię w zabudowie jednorodzinnej.
II. LIKWIDACJA BARIER TECHNICZNYCH
1. Zakup, dostawa i montaż poręczy i uchwytów w ciągach komunikacyjnych oraz uchwytów ułatwiających korzystanie z urządzeń higieniczno-sanitarnych.
2. Montaż zabezpieczenia skrzydła drzwiowego z wypełnieniem szklanym.

3. Zakup i montaż kuchenki / płyty grzewczej alternatywnej dla gazowej                 
( indukcyjna, elektryczna)

4. Zakup urządzeń technicznych ( elektronicznych, elektrycznych, mechanicznych) posiadających interfejs dźwiękowy, brajlowski lub powiększone znaki.

5. Zakup urządzeń ułatwiających identyfikacje przedmiotów ( etykiety głosowe, tester kolorów).

6. Zakup udźwiękowionych urządzeń codziennego użytku (np. termometr, waga, ciśnieniomierz, glukometr )

	Adresaci: osoby niepełnosprawne z dysfunkcją narządu wzroku, słuchu, mowy  
z niepełnosprawnością do 16r.ż. lub w stopniu znacznym i umiarkowanym   (potwierdzonych aktualnym orzeczeniem i zaświadczeniem lekarskim):
- trudności w komunikowaniu się mogą w uzasadnionych przypadkach również dotyczyć osób z dysfunkcja narządu ruchu, które mają ograniczoną możliwość udziału w życiu społecznym
 i w pełnieniu ról społecznych


LIKWIDACJA BARIER W KOMUNIKOWANIU SIĘ
1. Zakup sprzętu komputerowego podstawowego oraz specjalistycznego komputerowego oprzyrządowania i oprogramowania ( mówiącego, powiększającego).
2. Zakup urządzeń nagrywająco-odtwarzających (np. dyktafon, czytak, książka mówiona).

3. Zakup urządzeń wspomagających odbiór dźwięku z telewizora ( np. radiolight).

4. Zakup materiałów optycznych i elektrooptycznych (np. powiększalniki, lupy). 
5. Zakup i montaż dzwonka do drzwi wyposażonego w sygnalizację świetlną         
( dla osób z dysfunkcją narządu słuchu).

6. Zakup budzików świetlnych, wideofonu ( dla osób z dysfunkcją narządu słuchu ).

7. Zakup urządzeń umożliwiających dostęp do łączności wizualnej za pomocą komputerów i sieci telefonicznej.
___________________________________________________________________
W szczególnych i uzasadnionych indywidualnych przypadkach dofinansowaniem ze środków Funduszu mogą być objęte zakupy urządzeń (wraz z montażem) lub wykonanie usług z zakresu likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się 
i technicznych nie wymienione w powyższym katalogu.
Po dokonaniu wizji w miejscu zamieszkania oraz ocenie stopnia samodzielności funkcjonowania osoby niepełnosprawnej, do decyzji Zespołu Opiniującego należy uznanie niezbędności dofinansowania elementów z zakresu wyszczególnionego 
w niniejszym katalogu lub uznanych przez Zespół za niezbędne
